成大醫院公務手機網路設定
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Setp1 選取「設定」             Step2開啟WiFi                 Step3 點選Wifi圖示
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Step4選 nckm_aruba       Step5.1只需輸入帳密，其他預設       Step5.2 識別請填6碼員工號
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Step5.3 填入密碼(預設民國年生日)。再按「連線」，便開始連線，最後出現「已連線」

行動查房系統設定
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Step1本院首頁/院內專用網/上方的「行動查房系統」   Step2.進入後按一下右上方[image: image14.png]
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Step3.設定行動查房到主螢幕     放到主螢幕了
備註：
1. 設定完網路之後，請大家設定Google帳號，以利後續安裝程式。但注意不要備份應用程式資料、WiFi密碼及其他備份到Google伺服器。
2. 新機取得之後，請至「設定」/「關於」/「軟體更新」 去昇級Android的版本
3. 因此次手機內有16G內部儲存空間，不建議將SD卡設定成：格式化為內部儲存空間，否則它的存取速度有可能會變得較慢。但可將相機的儲存空間設在「可攜式儲存空間」
更改無線網路密碼請至 人事網站/員工密碼更改/步聚一選「無線網路」
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